Sz.: 8 / 2014.

**TISZASÜLY**

**KÖZSÉG**

**TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE**

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

(H.É.SZ.)

**RENDELETE**

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

5000 Szolnok, S

**Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.**

5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

**SZOLNOK, 2016. Március hó**

**TISZASÜLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE**

**HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT**

**TARTALOMJEGYZÉK**

1.1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1.1 Általános előírások

1.1.2. Közterület alakítására vonatkozó előírások

1.1.3. Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások

1.1.4. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

1.1.5. Környezetvédelmi előírások

1.1.6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

1.1.7. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

1.1.8. Közművek előírásai

1.1.9. Építés általános szabályai

1.1.10. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

1.2. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

1.2.1. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai

1.2.2. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai

1.3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

**TISZASÜLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK**

**6 / 2016. (IV.28.)**

**rendelete**

**A Helyi Építési Szabályzatról**

Tiszasüly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62§ (6) bekezdés 6. pontjában, valamint 13.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet 30§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró:

* Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály, Szolnok
* Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Szolnok
* Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Szolnok
* Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, Szolnok
* Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési Osztály, Szolnok
* Közép - Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok
* Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Szolnok
* Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen
* Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Szolnok
* Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen
* Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc - biztonsági és Földművelésügyi Főosztály, Szolnok
* Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Budapest
* Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest
* Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest
* Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Szolnoki Bányakapitánysága, Szolnok
* Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda, Debrecen;
* Magyar Közút Nonprofit Zrt. JNSZ Megyei Igazgatóság Szolnok
* Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt

- TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Debrecen

* E-On Zrt. Debreceni Régióközpont
* Magyar Telekom Nyrt. Debrecen
* Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Önkormányzat, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Megyei Főépítész, Szolnok
* Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest
* Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
* Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Budapest

valamint a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti érintett résztvevők,a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK**

**1.1.1. Általános előírások**

**A rendelet hatálya, alkalmazása**

1. § (1) A rendelet területi hatálya Tiszasüly község teljes közigazgatási területére.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt (műtárgyat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni a Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) továbbá az országos településrendezési és építési követelményeknek (továbbiakban: OTÉK) valamint e rendelet (továbbiakban: HÉSZ) és mellékletei együttes alkalmazásával szabad.

(3) Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képező melléklet:

- SZ - 1 jelű Közigazgatási terület szabályozási terve (térkép – digitális állományú rajzi munkarész) M = 1: 10 000

- SZ - 2 jelű Belterület szabályozási terve (térkép – digitális állományú rajzi munkarész)

M = 1: 4000

(4) Jelen rendelet területi hatálya kiterjed Tiszasüly község teljes közigazgatási területére.

(5) A rendelet területi és tárgyi hatálya minden természetes és jogi személyre nézve kötelező.

(6) A rendeletben foglalt előírásoktól való eltérésre kizárólag a HÉSZ és a szabályozási terv módosításával van lehetőség.

**A szabályozási elemek típusai**

2. § (1) A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz.

(2) Kötelező szabályozási elemek:

 a.) szabályozási vonal

 b.) építési övezet, övezet határa és előírásai

 c.) szabályozási elemekre vonatkozó méretek

 d.) közlekedési célú közterületek

 e.) nem közlekedési célú közterületek

(3) A szabályozási terv irányadó szabályozási elemei:

 a.) telekhatár

(4) A szabályozási terv kötelező szabályozási elemei csak a településrendezési eszközök
 módosításával változtathatók meg.

**1.1.2. Közterület alakítására vonatkozó előírások**

3. § (1) A közterület egységes kialakítása érdekében a települési önkormányzat - szabadtér - építészetet, kertépítészetet, gyalogos és gépjármű közlekedést, közmű- és felszíni vízelvezetést, hírközlést is magába foglaló - közterület alakítási tervet készíttethet.

(2) A közterület alakítási tervet az önkormányzat képviselő - testülete hagyja jóvá.

(3) A szabályozási terv által javasolt helyi közút szabályozása érdekében az eljárás lefolytatására illetékes hatóság a telek közút céljára szükséges részét az önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti.

(4) Amennyiben a lejegyzéssel érintett visszamaradó ingatlan a rendeltetésnek megfelelő használatra alkalmatlanná válik, úgy a tulajdonos kérelmére az egész telket igénybe kell venni.

(5) Közlekedési célra és közmű elhelyezésére szolgáló magánút céljára területet lehet biztosítani.

**1.1.3. Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások**

4. § (1) Egyedi művi védelem: a helyi védelemre tervezett épületek jellemző adatait a helyi értékvédelmi vizsgálat tartalmazza.

(2) A helyi védelemre javasolt épületekről önkormányzati értékvédelmi rendelet rendelkezik.

(3) Régészeti területnek minősülnek a szabályozási tervlapon ábrázolt területek.

(4) A régészeti érdekű területekről a régészeti örökség elemei csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A régészeti érdekű területeken bármilyen földmunkával járó fejlesztés, beruházás megkezdése előtt régészeti állapotfelmérést kell készíteni. Ennek hiányában minden földmunkához régészeti megfigyelést kell biztosítani.

(5) A település belterületén kialakítandó parkolók fásítandók, legalább minden megkezdett 4 db várakozó (parkoló) hely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fát kell telepíteni.

(6) Újonnan kialakítandó gazdasági területen az előírt parkolókat csak fásítottan lehet kialakítani legalább minden megkezdett 4 db várakozó (parkoló) hely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fát kell telepíteni.

**1.1.4. A táji és természeti környezet védelmére vonatkozó előírások**

5. § (1) Tiszasüly község közigazgatási területén található védett természeti értékeket, területeket a szabályozási tervlapok tartalmazzák.

a.) országos védelem alatt álló területek:

* Közép - Tiszai Tájvédelmi Körzet az SZ – 1 jelű tervlap szerint,
* Kunhalmok (4 db) az SZ – 1 jelű tervlap szerint
* Natura 2000 területek

b.) ex – lege védett természeti értékek (Kunhalmok a település közigazgatási

területén):

* Szil - ér dűlő I halom,
* Szil - ér dűlő II. halom
* Nyárfás (Bárány - Járás I.) halom
* Nyárfás (Bárány - Járás II.) halom

(2) Országos jelentőségű védett természeti területet érintő minden beavatkozáshoz az
érintett Nemzeti Park Igazgatóság, elsőfokú természetvédelmi hatóság, mint elsőfokú engedélyező hatóság, nem védett külterületi területek esetében pedig mint szakhatóság véleménye szükséges.

(3) Az építmények elhelyezése és használata során a természetes élőhelyek védelmét, továbbá a területen átvezető vonulási útvonalakat zöldfolyosók fenntartásával kell biztosítani.

(4) A természetvédelmi szempontból érzékeny területeken csak olyan tevékenység végezhető, amely a természeti értékek sérülését, pusztulását, zavarását nem okozza.

(5) A közigazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt okozzon, továbbá környezet károsítás és környezetszennyezés ne következzen be.

(6) A közmű és elektromos hírközlés nyomvonalas hálózatát és műtárgyait, továbbá a hálózatok korszerűsítését a táj és természetvédelem miatt az országos jelentőségű tájképvédelmi területen lehetőség szerint terepszint alatt kell megvalósítani.

**1.1.5. Környezetvédelmi előírások**

6. § (1) A környezetvédelem vonatkozásában az érvényes környezetvédelmi jogszabályban előírtakat kell figyelembe venni.

(2) A környezetvédelmi előírások a

1. levegőtisztaság, - védelem,
2. zaj- és rezgésvédelem,
3. föld- és vízvédelem,

témakörére terjednek ki.

(3) A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy:

 a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő

 b) megelőzze a környezetszennyezést

 c) kizárja a környezetkárosítást

(4) Roncsolt (lezárt, rekultiválandó szeméttelep és szennyezett felszínű területet rekultivációs terv alapján kell helyreállítani.

(5) Külterületen létesített, települési környezetet potenciálisan zavaró, szennyező tevékenységű létesítmény védőtávolsága a belterület, továbbá a nemzeti park területének a határát nem érintheti.

(6) A település belterületén a kiépített szennyvízhálózatra új épület építése esetén kötelező a rácsatlakozás

(7) Állattartó telepek csak a keletkező trágya kezelésének, ártalmatlanításának megoldásával létesíthetők.

(8) A talaj és felszíni, felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad tárolni.

(9) A közcsatornára rákötött ingatlanok esetében, ahol előtisztítás szükséges megfelelően méretezett műtárgyak kiépítése és szakszerű üzemeltetése előírás.

(10) Élővizekbe, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba szennyvizet bármilyen hulladékot vezetni tilos.

(11) Új létesítmények elhelyezésénél érvényesíteni kell az átszellőzés szempontjait és meg kell követelni a kibocsátás határértékek betartását.

(12) Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő vagy új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad engedélyezni és üzemeltetni, hogy az a területre, illetve létesítményre megállapított zaj és rezgésterhelési (imissziós és emissziós) határértékeket ne haladja meg.

(13) Építmények létesítése, illetve az építési terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az építtetőnek kell gondoskodni.

(14) Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a talajba ne kerülhessen.

(15) A gépjármű - közlekedés területén és a parkolókban a gépjárművekből származó szennyezés közvetlen talajba jutásának megakadályozására csak szilárd burkolat létesítése engedélyezhető.

(16 ) A csapadékvíz elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az a környező termőföldeken belvizet, pangó vizet ne okozhasson.

(17) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása még átmenetileg sem engedhető meg.

(18) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely annak természetes minőségét hátrányosan megváltoztatja vagy az egészségre káros módon terheli.

(19) Lakóterületen kizárólag olyan tevékenység folytatható, és olyan építmények helyezhetők el, amelyek légszennyezettségi anyagkibocsátása - környezetterhelése - az adott terület védettségi kategóriájára vonatkozó követelményeket teljesíti, környezetterhelést nem okoz.

(20) Beépítésre szánt területeken, valamint tereprendezéssel érintett részeken a humuszos termőréteg megmentéséről gondoskodni kell. A humuszos termőréteget az építési munkák megkezdésekor le kell szedni és külön depóban kell elhelyezni. Az építés befejezése után a deponált humuszos termőréteget az építménnyel igénybe nem vett csatlakozó terület talajára el kell teríteni.

(21) A gazdálkodó szervezeteknek gondoskodniuk kell a tevékenységükből keletkező veszélyes és nem veszélyes termelési hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról.

(22) Az üzemi technológia során keletkező veszélyes hulladék átmeneti tárolása a vonatkozó jogszabályok szerint a talaj, talajvíz szennyezése nélkül történhet.

(23) A keletkező szilárd hulladék szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell. A kommunális szilárd hulladék zárt gyűjtőedényben tárolható.

(24) Az épületeket úgy kell megvilágítani, hogy az ne okozzon fényszennyezést a horizonton. A lámpákat úgy kell beállítani, hogy a potenciális észlelő felé irányuló fénysugarak függőlegessel bezárt szöge nem haladhatja meg a 70 fokot, és lehetőleg kerülni kell az alulról felfelé történő világítást. A közlekedési területek megvilágítását úgy kell megoldani, hogy csak annak területét érje.

(25) Az épületek és műalkotások megvilágítását 23 óra és 05 óra között ki kell kapcsolni, vagy a felére kell csökkenteni.

**1.1.6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások**

7. § (1) Belvíz veszélyeztetett területen építményt elhelyezni csak belvízvédekezéssel az illetékes szakhatóság hozzájárulásával szabad elhelyezni.

**1.1.7. Egyéb sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások**

8. § (1) A rendezési tervben meghatározott területeken a településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében változtatási, telekalakítási illetőleg építési tilalom rendelhető el.

(2) A települési önkormányzat változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalmat nem rendel el.

(4) Az építési övezetekben nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.

**1.1.8. Közművek előírásai**

9. § (1) A közműellátás építési övezetenként mértékét és módját a Rendelet állapítja meg.

(2) Közművesítettség szempontjából az építési övezet:

a.) teljesen közművesített, ha:

 aa.) az energia (villamosenergia, gáz vagy távhő)

 ab.) az ivóvíz

 ac.) a szennyvízelvezetés és tisztítás, és a

 ad.) a közterületei csapadékvíz - elvezetés

 együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik;

1. részlegesen közművesített, ha

 ba.) a villamos energia

 bb.) az ivóvíz

 bc.) a közterületi csapadékvíz - elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással

 bd.) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztító mezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolásra egyedi zárt szennyvíztárolóban történik

c.) hiányosan közművesített, ha a részleges közművesítettségre előírt feltételek
 valamelyike nem áll fenn;

d.) közművesítetlen, ha nincs közüzemi vagy közcélú szolgáltatás

(3) Az egyes építési övezetekben előírt teljes közművesítettség esetén a települési közüzemi szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig a szennyvíz elhelyezése zárt, szigetelt szennyvíztárolóba történhet.

(4) A meglévő és tervezett közüzemi vízellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés, energia ellátás valamint az elektronikus hírközlés hálózatai, létesítményei és biztonsági védőtávolsága számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani.

**1.1.9. Építés általános szabályai**

10. § (1)Az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteiben a megengedett környezetterhelési határértékeket, valamint a terepszint alatt elhelyezhető építmények körét az egyes építési övezetek előírásai tartalmazzák, a meglévő, kialakult beépítések esetén az építési övezetekre vonatkozóan a hiányzó beépítési paramétereket az Étv. 18.§ (2) szerinti illeszkedés elvének alkalmazásával kell az építésügyi hatósági eljárás során meghatározni. Az illeszkedés alapjának nem tekinthetők a szabálytalanul épített, vagy a nagyon kirívó építmények.

(2) Az építési helyen belül melléképítmény bárhol elhelyezhető, ahol az övezeti előírás erre vonatkozóan nem rendelkezik. Az építési övezeteknél az előkertben közműcsatlakozási műtárgy, hulladéktartály tároló elhelyezhető. Kertvárosias és falusias lakóterületen az oldal- és hátsókertben komposztáló elhelyezhető.

(3) Az előkert mérete az egyes építési övezetekben került meghatározásra.

1. Az építési vonal távolsága a szabályozási vonaltól megegyezik az adott építési övezetben az előkert méretével.

(4) Oldalhatáron álló beépítés esetén az épület elhelyezés az adott tömbben a jellemzően beépített telelek beépítési vonalhoz legközelebbi telekhatárától maximum
1,00 m-re történhet.

(5) Melléképítmény önállóan, főépület nélkül nem építhető.

(6) Ingatlanonként az építési helyen belül több főrendeltetésű épület is elhelyezhető, a védőtávolságok betartásával, úgy, hogy az a kialakult utcaképet ne rontsa.

(7) Kialakult beépítési területen foghíj beépítésnél az illeszkedés szabályait figyelembe véve az előkert mérete egyúttal a kötelező építési vonalat is jelenti.

(8) Az évi 500 m3 vízigényt meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő, talajvizet

kitermelő kutak maximális talpmélysége a település területén 35,00 m.

 Építményektől, létesítményektől az alábbi távolságokra telepíthetők:

a.) lakóépülettől: 10,00 m

 b.) melléképülettől: 5,00 m

 c.) istállótól: 10,00 m

 d.) szigetelés nélküli

 trágyatárolótól: 15,00 m

 e.) űrgödrös árnyékszéktől: 15,00 m

 f.) szikkasztó aknától: 15,00 m

 g.) azonos réteget beszűrőző

 szomszédos kúttól: 25,00 m

(9) Az építési övezetei előírásokban szereplő kialakítható legkisebb telekterületnél kisebb méretű, meglévő telek is beépíthető, az összes építési övezetei paraméter betartásával és a szomszédos telek beépíthetőségének korlátozása nélkül.

(10) Telekmegosztással építési telket úgy lehet kialakítani, hogy a telekmegosztás után keletkezett építési telek elérje az övezetben előírt kialakítható legkisebb telekterület méretet, és az építési telek minimális szélességét. Amennyiben ilyen előírás nincs, akkor az illeszkedés elve szerint kell a telekméreteket kialakítani.

(11) Telek kiegészítés abban az esetben is engedélyezhető, ha az ily módon kiegészülő telek előírás szerinti paraméterei kiegészítés után is kisebbek maradnak az övezetben előírt minimumnál, de az elcsatolással érintett telek továbbra is megfelel az övezeti előírásoknak.

(12) Konténer építmény állandó jelleggel csak gazdasági területen helyezhető el. Egyéb területen konténer, felvonulási építmény csak ideiglenes jelleggel, legfeljebb az építés idejére helyezhető el kizárólag felvonulási építményként.

(13) Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt ökológiai (zöld) folyosó és magterület övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, továbbá új külszíni művelési bánya nem nyitható, meglévő külszíni művelési bánya nem bővíthető, távközlési-, energetikai célú magasépítmény nem helyezhető el,környezetszennyező, létesítmények (pl. szennyvíziszaptároló-, hígtrágyatároló, stb.)nem létesíthetők az övezetek védelme érdekében.

(14) Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében hírközlő torony és szélkerék nem helyezhető el.

Továbbá a tájképvédelem az épületek tájba illesztése érdekében az elhelyezhető épületek megengedett legnagyobb építménymagassága 4,00 m lehet, építőanyagként csak hagyományos építőanyag alkalmazható, a homlokzat kizárólag fehér vagy törtfehér színben, a héjazat csak piros cseréppel (égetett agyag kerámia) vagy náddal fedve kivitelezhető.

(17) Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni, távközlési-, energetikai célú magasépítmény nem helyezhető el,környezetszennyező, létesítmények (pl. szennyvíziszaptároló-, hígtrágyatároló, stb.) nem létesíthetők az övezetek védelme érdekében.

(19) Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt rendszeresen belvízjárta terület övezetében – az épületek földszinti padlószintje 0,60 - 0,75 m-re emelendő ki a terepszinthez viszonyítva, talajpára elleni szigetelés technológiájának kivitelezése mellett.

(20) Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

(21) A közigazgatási területen található szénhidrogén bányatelkekkel kapcsolatos esetleges korlátozó tényező nem érinti a terület tényleges területfelhasználását.

(22) Az egyes építési övezetekben melléképületek kizárólag a főépülettől kisebb épületmagassággal építhetők.

(23) A lakóterület építési övezeteinek lakótelkeinél növényzet a szomszédos lakótelkek oldalhatárától az alábbi távolságokra nem telepíthető:

 a.) 0,50m -3,00 méter közötti növényzet 1,50 méteren belül

 b.) 3,00 méternél magasabb növényzet 2,00 méteren belül

 c.) 0,50 méternél alacsonyabb növényzet telepítésére korlátozás nincs.

**1.1.10. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei**

11. § Tiszasüly a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló rendelet alapján a 2-es katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.

**1.2. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK**

**1.2.1. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai**

12. § (1)A település teljes közigazgatási területén építési telket kialakítani csak úgy szabad, hogy az a szabályozási tervben meghatározott területfelhasználásra alkalmas legyen, továbbá mérete, alakja, beépítettsége a HÉSZ - ben megadott értékeknek és a vonatkozó általános jogszabályoknak megfeleljen.

(2) Az egyes telkek beépítési lehetőségeit az általános előírásokon túl, a HÉSZ - ben foglaltaknak megfelelően – az adott telekre vonatkozó övezeti, építési övezeti előírások határozzák meg, melynek betartása kötelező érvényű.

(3) Az építési övezeti előírásokban szereplő legkisebb telekméretű területnél kisebb területen, már kialakult, beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) építési telken is engedélyezhető építés, ha az összes egyéb előírás (szakhatósági előírások, szabványok) betartható.

(4) Tiszasüly község közigazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódik a településszerkezeti tervnek megfelelően:

 a.) Beépítésre szánt területek:

 aa.) Lakóterület:

 kertvárosias (Lke)

 falusias (Lf 1, 1\*, 2, Lfk1, Lfk2)

 ab.) Településközpont vegyes terület (VT1, VT2)

 Intézményterület (Vi)

 ac.) Gazdasági terület: kereskedelmi szolgáltató (Gksz 1, 2)

 ipari terület (Gip 1, )

 ad.) Különleges terület: (K…)

 b.) Beépítésre nem szánt területek:

 ba.) Különleges beépítésre nem szánt terület: (Kk…)

 bb.) Közlekedési és közmű – elhelyezési, hírközlési terület (Köu 1 – 7, Kök)

 bc.) Zöldterület (Z)

 bd.) Erdőterület (EG, )

 be.) Mezőgazdasági területek (Má, Mk, Mágy, Mágy2, Mh)

 bf.) Vízgazdálkodási (V, V1, VMÁ, VEG)

 bd.) Természetközeli (Tk)

(2) Az egyes területfelhasználási egységek lehatárolását és építési övezetekre, övezetekre való felosztását a szabályozási tervlapok tartalmazzák.

(3) A szabályozási terv kötelező szabályozási jeleit csak e rendelet módosításával lehet megváltoztatni.

**A. Kertvárosias lakóterület**

13. § (1) **Lke** jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően a település központi részén lévő kisebb telekterületméretű lakótelkek)

 a.) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető:

 aa.) legfeljebb kétlakásos lakóépület

 ab.) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató

 ac.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális

 ad.) kulturális

 ae.) szállás jellegű - maximum 8 fő együttes elhelyezésével

 af.) sport

b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 450 m2

c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló

d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagassága: 6,00 m.

f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.

g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %.

h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (kertvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

i.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető.

j.) Az építési övezetben az előkert mérete: kialakult

k.) Az építési övezetben melléképület (lásd fogalom meghatározás), az a) pontban foglaltak figyelembevételével elhelyezhető. Elhelyezésük tekintetében az alábbi szabályokat kell betartani:

ka.) a lakóépülettel azonos oldalhatáron a főépülettel legfeljebb azonos építménymagassággal építhető.

l.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 15,00 méter távolságig

 (lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.

m.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

ma.) közműbecsatlakozási műtárgy

mb.) hulladéktartály – tároló

mc.) kerti építmény

md.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem

me.) állatkifutó

mf.) trágyatároló, komposztáló

n.) Olyan telkek esetén, ahol a telekvég a szomszédos telek oldalához csatlakozik, melléképület a telekhatártól min. 4,00 méterre helyezhető el.

o.) Kismélységű (35,00 méternél kisebb) telkek esetén a melléképület tűzfalasan a hátsó telekhatárra építhető. Két kismélységű telekvég csatlakozásánál a melléképületek egymással tűzfalasan összeépíthetők.

p) Az árvízvédelmi töltéssel érintkező telekvégek esetén a töltéslábtól számított 10,00 méteren belül épület, építmény nem helyezhető el

**B. Falusias lakóterület**

(2) **Lf-1** jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően közepes telekméretű falusias lakóterület, a település központi részén, max. 4,50 méter épületmagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál.)

1. A falusias lakóterületen elhelyezhető:

aa.) legfeljebb kétlakásos lakóépület

ab.) mezőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,

ac.) kereskedelmi, szolgáltató

ad.) szállás jellegű, maximum 12 fő együttes elhelyezésével

ae.) igazgatási, iroda

af.) hitéleti, nevelési, oktatási, szociális

ag.) kulturális, közösségi, szórakoztató és

ah.) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

1. Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 700 m2.

c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló

d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 4,50 m.

f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.

g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.

h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

i.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető.

j.) Az építési övezetben az előkert mérete: 3,00 m,

k.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

ka.) közműbecsatlakozási műtárgy

kb.) hulladéktartály – tároló

kc.) kerti építmény

kd.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem

ke.) állatkifutó

kf.) trágyatároló, komposztáló

kg.) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló

kh.) mezőgazdasági géptároló

l.) Az építési övezetben melléképület oldalhatáron a főépület mögött helyezhetők el.

m.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 20,00 méter távolságig(lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.

(3) **Lf-1\*** jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően közepes telekméretű falusias lakóterület, a település Damjanich és Tessedik út melletti területén, max. 4,50 méter épületmagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál, ikres beépítési móddal.)

1. A falusias lakóterületen elhelyezhető:

aa.) kétlakásos lakóépület

ab.) mezőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,

ac.) kereskedelmi, szolgáltató

ad.) szállás jellegű, maximum 12 fő együttes elhelyezésével

ae.) igazgatási, iroda

af.) hitéleti, nevelési, oktatási, szociális

ag.) kulturális, közösségi, szórakoztató és

ah.) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

1. Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 700 m2.

c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: ikresen csatlakozó

d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 4,50 m.

f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.

g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.

h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

i.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető.

j.) Az építési övezetben az előkert mérete: K (kialakult)

k.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

ka.) közműbecsatlakozási műtárgy

kb.) hulladéktartály – tároló

kc.) kerti építmény

kd.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem

ke.) állatkifutó

kf.) trágyatároló, komposztáló

kg.) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló

kh.) mezőgazdasági géptároló

l.) Az építési övezetben melléképület oldalhatáron a főépület mögött helyezhetők el.

m.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 20,00 méter távolságig(lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.

(4) **Lf-2** jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően nagytelkes falusias lakóterület, max. 6,00 méter épületmagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál, a település belterületének peremrészeinél.)

a.) A falusias lakóterületen elhelyezhető:

aa.) legfeljebb kétlakásos lakóépület

ab.) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,

ac.) kereskedelmi, szolgáltató

ad.) szállás jellegű, maximum 12 fő együttes elhelyezésével

ae.) igazgatási, iroda

af.) hitéleti, nevelési, oktatási, szociális

ag.) kulturális, közösségi, szórakoztató és

ah.) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1000 m2.

c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, a 18,00 m –nél szélesebb és saroktelek esetén az épület az építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhető.

d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 6,00 m.

f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.

g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.

h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

i.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető.

j.) Az építési övezetben az előkert mérete: 3,00 m

k.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

ka.) közműbecsatlakozási műtárgy

kb.) hulladéktartály – tároló

kc.) kerti építmény

kd.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem

ke.) állatkifutó

kf.) trágyatároló, komposztáló

kg.) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló

kh.) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop

ki.) mezőgazdasági géptároló

kj.) fóliasátor

l.) Az építési övezetben melléképület oldalhatáron a főépület mögött helyezhető el.

m.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 20,00 méter távolságig (lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.

(5) **Lfk-1** jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (Pusztasüly településrészen lévő lakóterületek)

a.) A falusias lakóterületen elhelyezhető:

aa.) legfeljebb kétlakásos lakóépület

ab.) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,

ac.) kereskedelmi, szolgáltató

ad.) szállás jellegű, maximum 12 fő együttes elhelyezésével

rendeltetést is tartalmazhat.

b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1000 m2.

c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, a 18,00 m –nél szélesebb és saroktelek esetén az épület az építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhető.

d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 4,50 m.

f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges.

g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.

h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

i.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető.

j.) Az építési övezetben az előkert mérete: 3,00 m

k.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

ka.) közműpótló műtárgy

kb.) hulladéktartály – tároló

kc.) kerti építmény

kd.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem

ke.) állatkifutó

kf.) trágyatároló, komposztáló

kg.) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló

kh.) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop

ki.) mezőgazdasági géptároló

kj.) fóliasátor

l.) Az építési övezetben melléképület oldalhatáron a főépület mögött helyezhető el.

m.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 20,00 méter távolságig (lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.

(6) **Lfk-2** jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (Pusztasüly településrészen lévő lakóterületek)

a.) A falusias lakóterületen elhelyezhető:

aa.) legfeljebb kétlakásos lakóépület

ab.) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,

ac.) kereskedelmi, szolgáltató

ad.) szállás jellegű, maximum 12 fő együttes elhelyezésével

rendeltetést is tartalmazhat.

b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1500 m2.

c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadon álló

d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 25 %.

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 4,50 m.

f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges.

g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.

h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

i.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető.

j.) Az építési övezetben az előkert mérete: K (kialakult)

k.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

ka.) közműpótló műtárgy

kb.) hulladéktartály – tároló

kc.) kerti építmény

kd.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem

ke.) állatkifutó

kf.) trágyatároló, komposztáló

kg.) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló

kh.) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop

ki.) mezőgazdasági géptároló

kj.) fóliasátor

l.) Az építési övezetben melléképület oldalhatáron a főépület mögött helyezhető el.

m.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 20,00 méter távolságig (lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.

**Összesítő táblázat**

(8) A lakóterület építési övezetére vonatkozó építési előírások:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sajátos építési használat szerintiterület | Övezeti jel | Kialakítható legkisebbtelekterületméretm2 | Beépítésimód | Beépítettségmegengedettlegnagyobbmértéke% | Megengedett legnagyobbépületmagasságm | Zöldfelületlegkisebbmértéke% | Előkertméretem |
| Kertvárosias lakóterület | **LKe** | 450 | O | 30 | 6,00 | 50 | K |
| Falusiaslakóterület | **LF1** | 700 | O | 30 | 4,50 | 40 | 3,00m |
| **LF1\*** | 700 | IKR | 30 | 4,50 | 40 | K |
| **LF2** | 1000 | 0 | 30 | 6,00 | 40 | 3,00 |
| **LFK1** | 1000 | 0 | 30 | 4,50 | 40 | 3,00 |
| **LFK2** | 1500 | SZ | 25 | 4,50 | 40 | K |

**Településközpont terület**

14. § (1)**Vt -1 –**jelű építési övezet: Tiszasüly belterületének központi részén, több funkciót is magában hordozó terület max. 6,50 méter épületmagassággal (lakó, igazgatási, művelődési, szolgáltató, stb.).

1. A településközponti területen elhelyezhető:

aa) lakóépület

ab) igazgatási, iroda

ac) kereskedelmi, szolgáltató, szállás

ad) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi, szórakoztató

ae) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális

af) kulturális, közösségi, szórakoztató és

ag) sport

rendeltetést is tartalmazhat

b.) Az építési övezetben újonnan kialakítható legkisebb telekterület méret: 600 m2.

c.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.

d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, 20 m-nél szélesebb telken az építési helyen belül szabadon állóan is elhelyezhető.

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 6,50 m.

f.) Az építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.

g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.

h.) Az építési övezetben az előkert mérete: 3,00 m.

i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti vegyes területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

(2) **Vt -2 –**jelű építési övezet: Tiszasüly belterületének központi magja, több funkciót is magában hordozó terület max. 7,50 méter épületmagassággal (lakó, igazgatási, művelődési, szolgáltató, stb.).

1. A településközponti területen elhelyezhető:

aa) lakóépület

ab) igazgatási, iroda

ac) kereskedelmi, szolgáltató, szállás

ad) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi, szórakoztató

ae) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális

af) kulturális, közösségi, szórakoztató és

ag) sport

rendeltetést is tartalmazhat

b.) Az építési övezetben újonnan kialakítható legkisebb telekterület méret: 800 m2.

c.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %.

d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadon álló

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,50 m.

f.) Az építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %.

g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.

h.) Az építési övezetben az előkert mérete: K (kialakult).

i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti vegyes területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

(3) **Vt -3 –**jelű építési övezet: Tiszasüly belterületének központi intézményeket is magában hordozó terület max. 9,00 méter épületmagassággal (oktatási, művelődési, stb.).

1. A településközponti területen elhelyezhető:

aa) lakóépület

ab) igazgatási, iroda

ac) kereskedelmi, szolgáltató, szállás

ad) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi, szórakoztató

ae) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális

af) kulturális, közösségi, szórakoztató és

ag) sport

rendeltetést is tartalmazhat

b.) Az építési övezetben újonnan kialakítható legkisebb telekterület méret: 1000 m2.

c.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %.

d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadon álló

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,00 m.

f.) Az építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %.

g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.

h.) Az építési övezetben az előkert mérete: K (kialakult).

i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti vegyes területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

**Összesítő táblázat**

(3) A településközpont területre vonatkozó építési előírások:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sajátos építési használat szerintiterület | Övezeti jel | Kialakítható legkisebbtelekterületméretm2 | Beépítésimód | Beépítettségmegengedettlegnagyobbmértéke% | Megengedett legnagyobbépületmagasságm | Zöldfelületlegkisebbmértéke% | Előkertméretem |
| Településközpont terület |  **VT1** | 600 | O | 40 | 6,50 | 40 | 3,00 |
| **VT2** | 800 | SZ | 50 | 7,50 | 30 | K |
| **VT3** | 1000 | SZ | 50 | 9,00 | 30 | K |

**Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület**

15. § (1) **GKSZ-1**jelű építési övezet: Tiszasüly belterületén a kisebb környezetét nem zavaró telephelyek területe, max. 7,50 méter épületmagasságú gazdasági célú létesítmények céljára.

1. Az építési övezetben elhelyezhető:
2. környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épület

b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1000 m2,

c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.

d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %.

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,50 m. A technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak kivételével (pl. siló, kémény, tartály, stb.)

f.) Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes.

g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %.

h.) Az építési övezetben az előkert mérete: K (kialkult)

i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti szomszédos lakóterületi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

j.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető.

k.) Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetők el.

(2) **GKSZ-2** jelű építési övezet:Tiszasüly belterületén a nagyobb telephelyek területe, max. 7,50 méter épületmagasságú gazdasági célú létesítmények céljára.

a.) Az építési övezetben elhelyezhető:

1. környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épület

b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1500 m2,

c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.

d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,50 m. A technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak kivételével (pl. siló, kémény, tartály, stb.)

f.) Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes.

g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %. Új gazdasági terület kialakítása esetén a lakóterülettel határos telekhatár mentén telken belül minimum 10,00 méteres védőzöldsáv telepítése a tulajdonosnak/használónak a használatba vételig, folyamatos fenntartása pedig a használatba vétel után kötelező .

h.) Az építési övezetben az előkert mérete: 5,00 m

i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti szomszédos lakóterületi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

j.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető.

k.) Parkolási lehetőséget, gépjárművek tárolását saját telken belül kell biztosítani.

l.) Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetők el.

**Ipari terület**

16. § (1) **GIP1** jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Tiszasüly belterületének déli részén lévő tervezett iparterület)

a.) Az építési övezetben elhelyezhető:

1. az ipar, energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei

b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:

ba.) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a

személyzet számára szolgáló lakások

c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 2000 m2

d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.

e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.

f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,00 m. A technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak kivételével (pl. siló, kémény, tartály, stb.)

g.) Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes.

h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 % Új gazdasági terület kialakítása esetén a lakóterülettel határos telekhatár mentén telken belül minimum 10,00 méteres védőzöldsáv telepítése a tulajdonosnak/használónak a használatba vételig, folyamatos fenntartása pedig a használatba vétel után kötelező.

i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

j.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető.

k.) Az építési övezetben az előkert minimális mérete: 10,00 méter.

1. Melléképítmények és melléképületek közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetők el.

m.) Parkolási lehetőséget, gépjárművek tárolását saját telken belül kell biztosítani.

(2) **GIP2** jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Tiszasüly külterületén lévő iparterület)

a.) Az építési övezetben elhelyezhető:

1. az ipar, energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei
2. A mezőgazdasági termelés, tárolás, feldolgozás és raktározás építményei helyezhetők el

b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:

ba.) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a

személyzet számára szolgáló lakások

bb.) egészségügyi és szociális épületek

c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 4000 m2

d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.

e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.

f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,00 m. A technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak kivételével (pl. siló, kémény, tartály, stb.)

g.) Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: részleges

h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %

i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

j.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény technológiai céllal helyezhető el.

k.) Az építési övezetben az előkert minimális mérete: 15,00 méter, ahol a tulajdonosnak a használatbavételig látványtakaró védőfásítást kell telepíteni.

1. Melléképítmények és melléképületek közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetők el.

m.) Parkolási lehetőséget, gépjárművek tárolását saját telken belül kell biztosítani.

**Összesítő táblázat**

(4) A kereskedelmi szolgáltató és ipari területekre vonatkozó építési előírások:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sajátos építési használat szerintiterület | Övezeti jel | Kialakítható legkisebbtelekterületméretm2 | Beépítésimód | Beépítettségmegengedettlegnagyobbmértéke% | Megengedett legnagyobbépületmagasságm | Zöldfelületlegkisebbmértéke% | Előkertméretem |
| Kereskedelmi, szolgáltató terület |  **GKSZ1** | 1000 | SZ | 50 | 7,50 | 20 | K |
|  **GKSZ2** |  1500 | SZ | 40 | 7,50 | 20 | 5,00 |
| Ipari terület |  **GIP1** | 2000 | SZ | 40 | 9,00 | 30 | 10,00 |
|  **GIP2** | 4000 | SZ | 40 | 9,00 | 30 | 15,00 |

**Különleges terület**

17. § (1)A beépítésre szánt különleges területeket a szabályozási terv az alábbi jelű építési övezetekbe sorolja:

(2) **Kv** jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Vízügyi terület, gátőrház)

1. A területen a vízügyi rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez, vízkárelhárításhoz szükséges épületek és kiszolgáló építmények helyezhetők el.
2. Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 1 000 m2.
3. Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.
4. Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%.
5. Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 4,50 m, technológiához tartozó műtárgyak kivételével.
6. Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes.
7. Zöldfelület legkisebb mértéke: 50%.
8. Az építési övezetben terepszint alatti létesítmények közül csak a rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények, műtárgyak helyezhetők el.
9. Az építési övezetben az üzemeltetéshez szükséges műtárgyak elhelyezhetők.
10. Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

ja) közmű becsatlakozási

jb) hulladéktartály-tároló,

jc) hirdető szekrény,

jd) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas antenna oszlop, zászlótartó oszlop.

1. A telken belüli zöldfelület folyamatos fenntartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodni
2. Az árvízvédelmi töltéssel érintkező telekhatárnál, a töltéslábtól számított 10,00 méteren belül építmény, épület nem helyezhető el.

(3) **Kvm** jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Vízmű telep területe)

1. A területen a vízügyi rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges épületek és kiszolgáló építmények helyezhetők el.
2. Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 1 000 m2.
3. Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.
4. Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%.
5. Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 6,00 m, technológiához tartozó műtárgyak kivételével.
6. Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes.
7. Zöldfelület legkisebb mértéke: 50%.
8. Az építési övezetben terepszint alatti létesítmények közül csak a rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények, műtárgyak helyezhetők el.
9. Az építési övezetben az üzemeltetéshez szükséges műtárgyak elhelyezhetők.
10. Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

ja) közmű becsatlakozási

jb) hulladéktartály-tároló,

jc) hirdető szekrény,

jd) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas antenna oszlop, zászlótartó oszlop.

1. A telken belüli zöldfelület folyamatos fenntartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodni
2. A vízbeszerzési területek (vízműkutak) 10,00 méteres sugarú védőtávolságán belül (hidrogeológiai védőidom) mindenfajta tevékenység tilos.

(4) **Ksp** jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (sportpálya területe)

1. A területen a szabadidő, sportolás rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges épületek és kiszolgáló építmények helyezhetők el.
2. Az építési övezetben elhelyezhető öltöző és szociális, kiszolgáló épület.
3. Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 1000m2.
4. Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.
5. Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 20%.
6. Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 6,50 m.
7. Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes.
8. Zöldfelület legkisebb mértéke: 60%.
9. Az építési övezetben terepszint alatti létesítmények közül csak a rendeltetésnek

megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények, műtárgyak helyezhetők el.

1. Az építési övezetben a technológiához szükséges műtárgyak elhelyezhetők.
2. Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

ka) közmű-becsatlakozási műtárgy,

kb) hulladéktartály-tároló,

kc) kirakatszekrény,

kd) kerti építmény,

ke) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas antenna oszlop,zászlótartó oszlop.

1. A telken belüli zöldfelület folyamatos fenntartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodni.

(5) **Kmü** - jelű építési övezet: mezőgazdasági üzemi terület, a szabályozási terv jelölésének megfelelően.

a.) A területen a rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges állattartó, takarmány és terménytároló, raktár, siló, takarmánykeverő, szociális épületek,

építmények helyezhetők el, illetve a tulajdonos, vagy üzemeltető számára szolgáló lakások.

Az új állattartó építmények korszerű technológiával létesítendők.

b.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.

 c.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges.

 d.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. A tájbaillesztés érdekében a közúttal érintkező telekhatár mentén a telek kötelező zöldfelületének részét képező látványtakaró fasor telepítése kötelező.

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,00 m.

 A technológiához tartozó toronyszerű építmények kivételével, melyek legnagyobb

 építménymagassága 15,00 m lehet.

f.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.

g.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterület méret: 5 000 m2.

h.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető.

i.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

ja) hulladéktartály-tároló

jb) közműpótló műtárgy

jc.) állat ól, állatkifutó

jd.) trágyatároló, komposztáló

je.) siló

 j.) Az építési övezetben parkoló kizárólag telken belül létesíthető.

 (6) **Kvad** jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Vadászház területe)

1. A területen a vadászház rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez, szálláshely és szolgáltatáshoz szükséges épületek és kiszolgáló építmények helyezhetők el.
2. Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 5 000 m2.
3. Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.
4. Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%.
5. Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,50 m
6. Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: részleges.
7. Zöldfelület legkisebb mértéke: 40%.
8. Az építési övezetben terepszint alatti létesítmény nem helyezhető el.
9. Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

ja) közműpótló

jb) hulladéktartály-tároló,

jc) szabadon álló és legfeljebb 6,5 m magas antenna oszlop.

1. A telken belüli zöldfelület folyamatos fenntartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodni
2. Parkoló területet telken belül kell kialakítani

**Összesítő táblázat**

(7) Különleges terület építési övezeteire vonatkozó előírások:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sajátos építési használat szerintiterület | Övezeti jel | Kialakítható legkisebbtelekterületméretm2 | Beépítésimód | Beépítettségmegengedettlegnagyobbmértéke% | Megengedett legnagyobbépületmagasságm | Zöldfelületlegkisebbmértéke% | Előkertméretem |
| Különleges terület |  **KV** | 1000 | SZ | 30 | 4,50 | 50 | - |
| **Kvm** |  1000 | SZ | 30 | 6,00 | 50 | - |
| **Ksp** | 1000 | SZ | 20 | 6,50 | 60 | - |
| **Kmü** | 5000 | SZ | 40 | 9,00 | 40 | - |
| **Kvad** | 5000 | SZ | 30 | 7,50 | 40 | - |

**1.2.2. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai**

**Különleges terület**

18. § (1) A különleges, beépítésre nem szánt területek Tiszasüly közigazgatási területén a külterületen lévő temető terület, a külterületi bányatelek terület

(2) A különleges, beépítésre nem szánt, temető területet a terv a **KKt**– jelű övezetbe sorolja.

1. A (3) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető:
	1. A rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények, épületek, a terület max. 2% -ig.
2. Temetőkápolna, ravatalozó építése esetén a megengedett legnagyobb építménymagasság: 10,00 m.

 c.) Az övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 5000m2

(3) A különleges, beépítésre nem szánt, bányászati területet a terv a **KKbá**– jelű övezetbe sorolja.

a.) Az (5) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető:

 aa) A rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények, épületek, a terület max. 2% -ig.

b.) A telekterületméret: K (kialakult), nem megosztható.

(4) A különleges, beépítésre nem szánt, horgásztó területet a terv a **KKHORG**– jelű övezetbe sorolja.

a.) Az (5) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető:

 aa) A rendeltetésnek megfelelő, a horgásztó üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges építmények, épületek, a terület max. 2% -ig.

 ab) Az övezetben esőbeálló, horgászstég elhelyezhető

b.) A telekterületméret: K (kialakult), nem megosztható.

**Közlekedési és közműterület**

19. § (1) Közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület Tiszasüly közigazgatási területén az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgáló területek.

(2) Az általános közlekedési és közműterületet a szabályozási terv **KÖU**– jelű, a kötöttpályás közlekedési területet **KÖK** – jelű övezetekbe sorolja.

1. A (2) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető:

közlekedést kiszolgáló, a területet igénybevevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, továbbá ezen épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetést tartalmazhat.

1. Az övezetben épület a kapcsolódó területfelhasználással azonos közművesítettség esetén létesíthető.

(3) A közutak építési (szabályozási) szélességén belül a (2) a.) – ban meghatározottakon túl, utcabútorok elhelyezhetők, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető.

(4) A tervezett közlekedési területeket, létesítményeket, azok útépítési szélességeit a szabályozási terv tartalmazza.

(5) Szabályozási tervlapokon jelölt utcanyitások, útszélesítések, átkötések, telkekre

vonatkozó területi igénybevétele a digitális tervállományon mérhető.

(6) Az (2) bekezdés szerinti terület sajátos használata, rendeltetése szerint Tiszasülyön az alábbiakra tagozódik:

1. **KÖU – 1**: 3224. jelű (Szolnok- Tiszasüly), 3225 jelű (Szolnok - Besenyszög - Tiszasüly - Jászkisér), 3226. jelű (Tiszasüly - Jászkisér) és a 3234 jelű (Tiszasüly - Tiszaroff komphoz vezető) országos mellékutak települési szakaszai

b.) **KÖU – 2**: Meglévő helyi gyűjtőutak területei.

c.) **KÖU – 3**: Települési kiszolgáló utak a település lakóterületén.

e.) **KÖU – 4**: Tervezett kerékpárutak területei

 Tervezett építési területe: 3,00 méter.

f.) **KÖU – 5**: Tervezett külterületi feltáróutak területei

 Tervezett építési területe: 12,00 méter.

(7) A közlekedési területek építési szélességét a terv szerint biztosítani kell. Mellettük csak akkor és úgy szabad építményt elhelyezni, amennyiben annak esetleges védőövezete sem érinti korlátozóan az út használati értékét.

(8) Külterületi mező- és erdőgazdasági (üzemi) utak, dűlőutak esetén az út szélétől mért 15 - 15 m-en belül építmény nem helyezhető el.

(9) Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani.

(10) Az országos és gyűjtő utakat kétirányú járműforgalomra alkalmas útburkolattal és a

belterület, illetőleg beépítésre szánt területek menti szakaszain kétoldali járdával. A kiszolgáló utakat egy- vagy kétirányú járműforgalomra alkalmas útburkolattal és legalább egyoldali járdával kell kiépíteni. Területükön szegélymentén elhelyezhetők az út menti építmények közforgalmú gépkocsiparkolói.

(11) Települési kiszolgáló és gyűjtőutak esetén amennyiben az útpálya szélessége és

forgalomtechnikai adatok lehetővé teszik, kerékpársáv kialakítható.

(12) A terv közlekedési és közműterületei közterületnek minősülnek.

(13) Közmű és hírközlési létesítmény belterületen csak közterületen helyezhető el, külterületen a hálózati infrastruktúrák és külterületi vezetékek biztonsági sávját a vonatkozó jogszabályok szerint kell kialakítani.

 Átjátszó állomás, mobil hírközlő torony belterületen nem helyezhető el.

**Zöldterület**

20. § (1) Zöldterület Tiszasülyön a szabályozási terven feltüntetettek szerint jelölt közpark területek.

(2) A meglévő zöldterületeket a szabályozási terv **Z** jelű övezetbe sorolja.

a.) A Z –jelű övezetben elhelyezhető:

aa) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (gyermekjátszószerek, sportolást szolgáló pályák, stb.)

ab) a területen utcabútorok, műalkotások, térplasztikák, szökőkút elhelyezhetők

b.) Az övezetben épület a kapcsolódó területfelhasználással azonos közművesítettség esetén létesíthető.

1. Az övezetben megengedett legnagyobb beépítettség 2%.

d.) A közparkot úgy kell kialakítani, hogy kerekesszékkel és gyermekkocsival megközelíthető és használható legyen.

e.) A közparknak közútról közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.

(3) A rekultiválandó hulladéklerakó zöldterületét a szabályozási terv **ZSZ** jelű övezetbe sorolja.

a.) A (3) bekezdésben jelölt övezetben épület, építmény nem helyezhető el.

b.) A területen rekultiváció után alacsony gyökérzetű cserje, fásszárú növény és gyep telepíthető.

**Erdőterület**

21. § (1) Az erdőterületeket a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe sorolja:

**Gazdasági célú erdőterület**

(2) **EG**jelű övezet: a közigazgatási területen erdőgazdálkodási célú erdőterületek.

1. Az övezetben a 100.000 m2-t meghaladó területnagyságú telken a terület rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el, max. 0,5 % -os beépítettséggel.

b.) Az övezetben épület csak a nem erdő művelési ágban létesíthető.

c.) Az övezetben a maximális építménymagasság: 7,50 m, ez alól kivételt az erdő- és vadgazdasági tevékenységhez szükséges építmények (pl. magasles) technológiai okból legfeljebb kétszeres magasságú lehet.

**Mezőgazdasági terület**

22. § (1) A mezőgazdasági terület Tiszasülyön a szabályozási terven feltüntetettek szerint került kijelölésre.

(2) A mezőgazdasági övezetek földrészletei a növénytermesztési, az állattartás, állattenyésztési és halászat továbbá ezekkel kapcsolatos saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el.

(3) Az övezetben épület, építmény csak szabadon állóan helyezhető el. Legalább 10 m mélységű előkertet és a szomszédos telekhatártól minimum 6 méter oldaltávolságot kell biztosítani.

(4) Az övezetben birtokközpont kialakítható a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

(5) A mezőgazdasági területet a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe sorolja:

**Általános mezőgazdasági terület**

23. § (1) **MÁ** jelű övezet: Tiszasülyön a mezőgazdasági szántó művelési ág területei.

a.) Az övezetben elhelyezhető lakó (tanya) épület max. 4,50 m épületmagassággal, továbbá állattartó épület, mezőgazdasági termény és géptároló, fóliasátor, stb. technológia függvényében max. 7,50 m épületmagassággal.

b.) A mezőgazdasági terület 1500 m2-t meghaladó telkén építmény 3 %-os beépítettséggel helyezhető el.

c.) Lakóépület 6000 m2 telekterület felett helyezhető el, maximum 1,5 % beépítettséggel.

d.) Az övezetben a közművesítettség mértéke: hiányos.

**Kertes mezőgazdasági terület**

24. § (1) **MK** jelű övezet: Tiszasülyön a volt zártkertek területei.

 a.) Az övezetben a 720 m2-t meghaladó földrészleteken elsősorban a mezőgazdasági termelés, tárolás építményei helyezhetők el.

 Az övezetben más jellegű, nem mezőgazdasági célú épület nem helyezhető el.

b.) Az övezetben csak azon földrészletek építhetők be, melyek a 720 m2-es területnagyságot elérik. A 720 m2-t el nem érő területrészeken csak növénytermesztés céljára szolgáló fóliasátor helyezhető el

c.) A beépíthető földrészlet minimális szélessége 12,00 m

d.) Az épületek elhelyezése oldalhatáron álló

e.) Az övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m

f.) A szennyvizeket telkenként zárt, szigetelt szennyvíztározóba kell gyűjteni és szippantókocsival elszállíttatni.

**Mezőgazdasági gyepterület**

25. § (1) **MÁGY** jelű övezet: Tiszasüly külterületén található gyep művelési ág területei.

a.) Az övezetben a többségében gyep, legelő művelési ágú területek viszonylag egybefüggő részei tartoznak, ahol a legeltetés, állattartás jelenti a fő gazdálkodási tevékenységet.

b.) A természetközeli élőhelyek, ősgyepek területén a gyep elsődlegesen védelmi funkciót lát el, a termelési, gazdálkodási funkció itt másodlagos.

c.) Az övezetben csak a legeltető állattartáshoz szükséges építmények helyezhetők el, ősgyepként nyilvántartott területen építmény nem helyezhető el.

**Mezőgazdasági - halastó terület**

26. § (1) **MH –** jelű övezet: Tiszasüly külterületén lévő halastavak területe.

1. A terület vízfelület, rajta kizárólag halgazdasági tevékenység folytatható,

más jellegű funkció (idegenforgalmi, stb.) nem engedhető meg.

1. Az övezetben csak halgazdasághoz szükséges feldolgozó és tároló építmények, továbbá halkeltető létesíthető.

**Vízgazdálkodási terület**

27. § (1) A vízgazdálkodási terület Tiszasülyön a Szabályozási terven feltüntetettek szerint került kijelölésre.

(2) Az övezetben a vízfolyások medre, partja, hullámtere, továbbá a Tiszasülyi árvízi vésztározó területei tartoznak. Az övezetben a vízgazdálkodással kapcsolatos terület felhasználásnak megfelelő létesítmények helyezhetők el.

(3) A vízfolyások, vízmedrek területét érintő beavatkozások vízjogi engedély alapján végezhetők, természeti terület esetén az illetékes természetvédelmi szakhatóság egyetértésével.

(4) A vízgazdálkodási területet a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe, alövezetekbe

sorolja:

(5) **V1** – jelű alövezet: A Tisza folyó és hullámterének területe, mely az MTrT alapján az ökológiai (zöld) folyosó övezetébe, nagyvízi meder övezetébe, tájképvédelmi terület övezetébe esik.

a.) Árvízvédelmi töltés mentett oldali és vízoldali 10,00 méteres védősávjában,

 valamint a mederéltől számított 10,00 méteren belül építmény nem létesíthető.

b.) Az alövezet területéből beépítésre szánt terület nem alakítható ki, mind az

 ökológiai folyosó, mind a hullámtér és –nyílt ártér védelme érdekében.

c.) Az alövezet területén nem védelmi célú művelési ág változtatás nem engedélyezett.

d.) Az alövezetben átjátszó tornyok, toronyszerű építmények nem létesíthetők.

e.) Az alövezetben mindennemű tevékenység az illetékes vízügyi igazgatóság /

 hatóság engedélye alapján végezhető.

(6) **V2** – jelű övezet: csatornák területe, jelentősebb öntöző- és belvízelvezető csatornák területei.

a.) Az öntöző és belvízcsatornák partéltől mért 3,00 – 3,00 méter széles fenntartási

 sávja a külterületen csak gyepként, rétként, legelőként alakítható ki.

 b.) Az övezetben építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban meghatározottak

 alapján lehet.

c.) Az övezetben mindennemű tevékenység az illetékes vízügyi igazgatóság / hatóság engedélye alapján végezhető.

(7) **VEG** – jelű övezet jelű övezet: vízgazdálkodási területen belüli gazdasági erdőterület (a Tisza árterületén és az árvízi vésztároló területén lévő gazdasági erdőterület)

1. Az övezetben kizárólag az árvízvédelemmel kapcsolatos építmények, létesítmények helyezhetők el.
2. Az övezet területe ökológiai folyosó területébe sorolt, melynek védelme érdekében nem jelölhető ki beépítésre szánt terület.

(8) **VMÁ** jelű övezet: vízgazdálkodási területen belüli mezőgazdasági terület (a Tisza

 árterületén és az árvízi szükségtározó területén lévő mezőgazdasági szántó terület)

a.) Az övezetben kizárólag az árvízvédelemmel kapcsolatos építmények, létesítmények helyezhetők el.

b.) Az övezet területe nagyvízi meder területébe sorolt, melyen új, beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

1. Az övezetben árvízmentes időszakban mezőgazdasági művelés folytatható környezetre nem káros kemikáliák használatával.

**Természetközeli terület**

28. § (1) A **Tk** jelű természetközeli terület (kisebb nádas területek) Tiszasülyön a Szabályozási terven feltüntetettek szerint került kijelölésre.

(2) Az övezet területén a művelési ág nem változtatható, az élőhely fenntartandó.

(3) Az övezetben épület, építmény nem helyezhető el, az ökológiai (zöld) folyosó védelme érdekében is.

**1.3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**29. §**

**Hatályba lépés**

29. § (1)Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlapok a jóváhagyását követő 30. napján lép hatályba.

Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, de még be nem fejezett ügyek esetén jelen rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépését követően hatályát veszti Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszasüly község településrendezési tervéről szóló 31/2004.(XII.16.) rendelete, valamint az ezt módosító 18/2014. (XII.02.) rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tiszasüly, 2016. április 27.

 **/:Pollák Tibor:/ /:Dr. Varga Zoltán:/**

 **polgármester jegyző**

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tiszasüly Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2016. április 28. napján.

**/:Dr. Varga Zoltán:/**

 **jegyző**

* + 1. *számú melléklet*

**F O G A L O M M E G H A T Á R O Z Á S**

**Lakózóna:** az építési telken belül a főépület elhelyezésére szolgáló terület

**Melléképület:** A rendeltetési egységhez tartozó egyéb, kiegészítő helyiséget (tárolás,
 állattartás, a fő rendeltetési egység működéséhez kapcsolódó tevékenységek)
 magába foglaló önálló épület.

**10. légszennyezettségi zóna:** a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet
jelent, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja tartósan vagy időszakosan a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló hatályos együttes miniszteri rendelet 4. számú mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik.

10. számú zónába az ország 1. – 9. zónába nem sorolt összes területe tartozik.